# Retrieval Verification: Proses_Pembuatan_Pupuk_Kompos_dan_Penggunaan_Pupuk_Kompos_di_TPS_3R_parsed

## Pilar: Background
**Query:** _Latar belakang, masalah, dan motivasi penelitian ini. Background, research problem, motivation, context, introduction, underlying issue._

### Rank 1 (Score: 0.5328)
**Header:** _**Penyaringan dan Pengemasan**_
**Content:**
```text
Dalam proses penyaringan terdapat alat khusus yang berupa saringan dan mekanisme berputar yang digerakan oleh penggerak listrik dinamo. Kegiatan ini  untuk memisahkan bahan baku yang sudah dilakukan proses penggilingan untuk memisahkan bahan baku yang halus dan yang masih menggumpal serta  memisahkan komponen yang tidak diperlukan seperti sampah anorganik yang tidak tergiling saat proses penggilingan masih tertinggal. Pada penelitian Mawaddah _et al_ ,. 2023 juga terdapat proses penyaringan atau pengayaan dengan menggunakan 1 alat penyaringan atau pengayaan yang di rakit dari kayu dan kawat sebagai penyaring. Setelah selesai dilakukan proses penyaringan bahan baku ditumpuk lalu di siram dengan air dan di diamkan selama 1 malam.  
![](/tmp/tmprrndmm7_/Proses_Pembuatan_Pupuk_Kompos_dan_Penggunaan_Pupuk_Kompos__di_TPS_3R.pdf-0007-04.png)  
**Gambar 5.** Penyaringan bahan baku  
Ó 2025 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: **Abdullah** . (2025) _**Proses Pembuatan Pupuk Kompos dan Penggunaan Pupuk Kompos  di TPS 3R**_ Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 8(1); 63 – 73  doi : 10.22437/jpb.v8i1.38427
```

### Rank 2 (Score: 0.5264)
**Header:** **HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL**
**Content:**
```text
Sampah organik adalah  sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti sisa makanan, daun-daun kering, dan potongan kayu. Di TPS 3R sampah organik diolah menjadi pupuk dan di manfaatkan  untuk memupuk taman-taman dan sebagai pupuk dasar dalam pembibitan tanaman, bahan baku yang di gunakan adalah sampah-sampah organik, sampah organik lalu di proses menjadi pupuk kompos agar memiliki nilai tambah, proses pembuatan pupuk kompos memerlukan waktu yang cukup lama  dan perlu perawatan khusus dalam proses pengomposannya.
```

### Rank 3 (Score: 0.5228)
**Header:** **Abstract**
**Content:**
```text
_Proses pembuatan pupuk kompos di TPS 3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) merupakan langkah strategis dalam pengelolaan sampah organik. Kompos merupakan hasil dari dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme dalam kondisi yang terkontrol. Di TPS 3R, sampah organik yang dipilah dikumpulkan dan diproses menjadi kompos melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pengumpulan dan pemilahan sampah organik dari sumbernya, seperti sisa makanan, daun, dan limbah taman. Setelah dipilah, bahan organik tersebut dicacah atau dipotong-potong untuk mempercepat proses penguraian. Tahap selanjutnya adalah penyusunan tumpukan kompos di wadah atau ruang yang telah disiapkan, dengan memperhatikan keseimbangan antara material yang kaya karbon (seperti daun kering) dan material kaya nitrogen (seperti sisa makanan). Proses pengomposan ini melibatkan pengontrolan kelembapan dan aerasi untuk memastikan kondisi optimal bagi pertumbuhan mikroorganisme dekomposer. Suhu tumpukan kompos juga dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa dekomposisi berjalan dengan baik dan untuk menghindari pembentukan bau tak sedap. Setelah beberapa minggu, tumpukan kompos mulai mengalami perubahan fisik dan kimia, yang menandakan tahap akhir dari proses penguraian. Produk akhir dari proses ini adalah pupuk kompos yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas tanah dan meningkatkan kesuburan tanah. Di TPS 3R, penggunaan kompos juga mendukung program daur ulang dan pengelolaan sampah
```

## Pilar: Methodology
**Query:** _Metode, pendekatan, arsitektur, algoritma, eksperimen, atau dataset yang digunakan. Methodology, proposed method, approach, system architecture, dataset, materials, experimental setup, procedure._

### Rank 1 (Score: 0.4068)
**Header:** **DAFTAR PUSTAKA**
**Content:**
```text
- Norken, I. N., & Harmayani, K. D. (2019). Analisis resiko pembangunan dan pengelolaan TPS 3R ( _reduce, reuse, recycle_ ) di Kota Denpasar Studi Kasus TPS 3R Desa Sanur Kuah). _Spektran_ , _7_ (2), 232–243.  
- Nurul Mawaddah[1)*] , Tiara Gultom[1)] , I Wayan Koko Suryawan[2)] , Wisnu Prayogo[3)  ] (2023). Evaluasi Pengolahan sampah Organik Pada Bank Sampah Dinas Lngkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung _Environmental Engineering Journal ITATS, 03(2), 95-105._  
- Priyono, C.B., & Pramesetyawati, T. N. (2024). Optimalisasi pengelolaan sampah di TPS 3R Peganden dan TPS 3R Betoyoguci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. _Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan_ , _16_ (1), 37–47.  
- Rahmaniah, Oesman, R., Sibuea, N., Aisyah, S., Diana, S. (2024). Pembuatan kompos dari sampah rumah tangga dan sampah kota. _Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat_ , _05_ (01), 205–212.  
Ratri, I. S., Meidiana, C., & Sari, K. E. (2022). Peran TPST dan TPS 3R dalam mereduksi sampah di Kota Batu. _Journal Urban Region And Environment_ , _11_ (1), 121–132.  
Shitophyta, L. M., Amelia, S., & Jamilatun, S. (2021). Pelatihan pembuatan pupuk kompos dari sampah organik di ranting Muhammadiyah Tirtonirmolo, Kasihan, Yogyakarta. _Communnity Development Journal_ , _2_ (1), 136–140.  
Utomo, P. B., Nurdiana, J.,(2018). Evaluasi pembuatan kompos organik dengan menggunakan _Metode Hot Composting. Jurnal Teknik Lingkungan Universitas Mulawarman_ , _2_ (1), 28– 32.
```

### Rank 2 (Score: 0.4056)
**Header:** _**Penyaringan dan Pengemasan**_
**Content:**
```text
|**Jumlah**|**362 (1.810 Kg)**<br>**20 (200 Kg)**|  
Manfaat dari pembuatan dan penggunaan pupuk kompos yaitu meningkatkan kesuburan  
Ó 2025 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: **Abdullah** . (2025) _**Proses Pembuatan Pupuk Kompos dan Penggunaan Pupuk Kompos  di TPS 3R**_ Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 8(1); 63 – 73  doi : 10.22437/jpb.v8i1.38427  
tanah, mengurangi limbah organik, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, meningkatkan struktur tanah,  lebih aman dan tidak mengandung zat beracun bagi kesehatan manusia. Penggunaan pupuk kompos bisa di gunakan sebagai pupuk dasar tanaman dan untuk merawat tanaman seperti bunga dan tanaman lainya.  
Penggunaan Pupuk Kompos di TPS 3R  
Pupuk kompos yang di produksi di TPS 3R di distribusikan sesuai kebutuhan yang di perlukan di taman-taman yang ada di Bojonegoro untuk pemberian pupuk tanaman yang ada di setiap taman dan di distribusikan ke pembibitan untuk pemupukan dasar pembibitan tanaman.  
**Tabel 2.** Data pendistribusian pupuk kompos  
|**No**|**Lokasi Distribusi**|**Tanggal**|**Jumlah**|**Jumlah (Kg)**|
|---|---|---|---|---|
||||**(Kantong)**||
|1|Alun-Alun Kota|5 Januari 2024|80|400|
|2|Taman Lokomotif|8 Januari 2024|60|300|
|3|Taman Pendopo|8 Januari 2024|35|175|
|4|Taman Adipura|12 Januari 2024|41|205|
|5|Taman Bengawan Solo|20 Januari 2024|46|230|
|6|Taman Rajekwesi|22 Januari 2024|70|350|
|7|Bojonegoro Thamrin Park|23 Januari 2024|30|150|
```

### Rank 3 (Score: 0.3836)
**Header:** **Abstract**
**Content:**
```text
_Proses pembuatan pupuk kompos di TPS 3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) merupakan langkah strategis dalam pengelolaan sampah organik. Kompos merupakan hasil dari dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme dalam kondisi yang terkontrol. Di TPS 3R, sampah organik yang dipilah dikumpulkan dan diproses menjadi kompos melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pengumpulan dan pemilahan sampah organik dari sumbernya, seperti sisa makanan, daun, dan limbah taman. Setelah dipilah, bahan organik tersebut dicacah atau dipotong-potong untuk mempercepat proses penguraian. Tahap selanjutnya adalah penyusunan tumpukan kompos di wadah atau ruang yang telah disiapkan, dengan memperhatikan keseimbangan antara material yang kaya karbon (seperti daun kering) dan material kaya nitrogen (seperti sisa makanan). Proses pengomposan ini melibatkan pengontrolan kelembapan dan aerasi untuk memastikan kondisi optimal bagi pertumbuhan mikroorganisme dekomposer. Suhu tumpukan kompos juga dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa dekomposisi berjalan dengan baik dan untuk menghindari pembentukan bau tak sedap. Setelah beberapa minggu, tumpukan kompos mulai mengalami perubahan fisik dan kimia, yang menandakan tahap akhir dari proses penguraian. Produk akhir dari proses ini adalah pupuk kompos yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas tanah dan meningkatkan kesuburan tanah. Di TPS 3R, penggunaan kompos juga mendukung program daur ulang dan pengelolaan sampah
```

## Pilar: Gap
**Query:** _Gap penelitian, keterbatasan, kelemahan, atau masalah yang belum terselesaikan. Research gap, limitations, weakness, unresolved problem, remains a challenge, yet to be explored, however._

### Rank 1 (Score: 0.3184)
**Header:** **DAFTAR PUSTAKA**
**Content:**
```text
- Azmin, N., Nasir, M., & Nurbayan, S. (2022). Pelatihan pembuatan pupuk kompos dari sampah organik di Desa Woko Kabupaten Dompu. _Jurnal Pengabdian Masyarakat_ , _1_ (3), 137– 142.  
- Bachtiar, B., & Ahmad, H. (2019). Analisis kandungan hara kompos Johar Cassia Siamea dengan penambahan aktivator Promi. _Jurnal Biologi Makassar_ , _4_ (1), 68–76.  
- Fahlevi, R., Jundan, M., Renwarin, A. (2021). Cara pembuatan pupuk kompos pada masa pandemi. _Jurnal Pengabdian Masyarakat UMJ_ , _5_ (1), 1–5.  
- Hastuti, S., Martini, T., Purnawan, C., Masykur, A., & Wibowo, A. H. (2021). Pembuatan kompos sampah dapur dan taman dengan bantuan aktivator EM4. _Journal Chemistry_ , _6_ (1), 18– 21. https://doi.org/10.20961/pcc.6.0.55084.18-21  
- Larasati, A. A., Puspikawati, S. I., (2016). Pengolahan sampah sayuran menjadi kompos dengan metode Takakura. _Jurnal Ikesma_ , _15_ (2), 60–68.  
- Lawa, J. I. J., Mangangka, I. R., Riogilang, H., & Belakang, A. L. (2021). Perencanaan tempat pengolahan sampah ( TPS ) 3R di Kecamatan Mapanget Kota Manado. _Jurnal Tekno_ , _19_ (78), 77–89.  
- Marniza, E., & Febriza, S. (2020). Pembuatan kompos dari sampah organik pasar dengan menggunakan EM-4. _Journal of Pharmaceutical and Health Research_ , _1_ (1), 6–10.  
- Naufa, N. A., & Pangestuti, R. S. (2023). Pengelolaan sampah organik menjadi pupuk kompos di Desa Sumbersari. _Jurnal Bakti Bagi Bangsa_ , _02_ (1), 175–182.
```

### Rank 2 (Score: 0.3104)
**Header:** **DAFTAR PUSTAKA**
**Content:**
```text
Widiati, K. Y., Mulyadi, R., & Adani, R. W. (2022). Pembuatan kompos sebagai upaya pemanfaatan sampah rumah tangga. _Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Mulawarman_ , _1_ (1), 1–5.  
Worotitjan, F. D., Pakasi, S. E., Kumolontang, W. J. N.(2022). Teknologi pengomposan berbahan baku enceng gondok ( _Eichhornia crassipes_ ) Danau Tondano. _Jurnal Agroekoteknologi Terapan_ , _3_ (1), 1–7.  
Yusmartini, E.S., Melani, A., & Atikah, D. A. (2019). Pembuatan kompos dari sampah organik menjadi pupuk cair dan pupuk padat menggunakan komposter. _Journal of Pharmaceutical and Health Research_ , _1_ (2), 80–83.
```

### Rank 3 (Score: 0.2995)
**Header:** _**Penyaringan dan Pengemasan**_
**Content:**
```text
Dalam proses penyaringan terdapat alat khusus yang berupa saringan dan mekanisme berputar yang digerakan oleh penggerak listrik dinamo. Kegiatan ini  untuk memisahkan bahan baku yang sudah dilakukan proses penggilingan untuk memisahkan bahan baku yang halus dan yang masih menggumpal serta  memisahkan komponen yang tidak diperlukan seperti sampah anorganik yang tidak tergiling saat proses penggilingan masih tertinggal. Pada penelitian Mawaddah _et al_ ,. 2023 juga terdapat proses penyaringan atau pengayaan dengan menggunakan 1 alat penyaringan atau pengayaan yang di rakit dari kayu dan kawat sebagai penyaring. Setelah selesai dilakukan proses penyaringan bahan baku ditumpuk lalu di siram dengan air dan di diamkan selama 1 malam.  
![](/tmp/tmprrndmm7_/Proses_Pembuatan_Pupuk_Kompos_dan_Penggunaan_Pupuk_Kompos__di_TPS_3R.pdf-0007-04.png)  
**Gambar 5.** Penyaringan bahan baku  
Ó 2025 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: **Abdullah** . (2025) _**Proses Pembuatan Pupuk Kompos dan Penggunaan Pupuk Kompos  di TPS 3R**_ Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 8(1); 63 – 73  doi : 10.22437/jpb.v8i1.38427
```

## Pilar: Objective
**Query:** _Tujuan utama, sasaran, atau pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Main objective, research goal, purpose of this study, aims to investigate, to evaluate, this paper proposes._

### Rank 1 (Score: 0.6203)
**Header:** **KESIMPULAN**
**Content:**
```text
Adapun manfaat dari pembuatan dan penggunaan pupuk kompos yaitu meningkatkan kesuburan tanah, mengurangi limbah organik, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, meningkatkan struktur tanah,  lebih aman dan tidak mengandung zat beracun bagi kesehatan manusia. Penggunaan pupuk kompos bisa di gunakan sebagai pupuk dasar tanaman dan untuk merawat tanaman seperti bunga dan tanaman lainya. Penggunaan pupuk kompos ini adalah untuk pupuk tanaman yang ada ditaman kota dan pembibitan tanaman. Distribusi pupuk kompos 3R ini paling banyak pada taman aluan-alun (19,9%), diikuti taman Rajekwesi (17,4%), Taman Lokomotif  
(14,9%), Taman Bengawan Solo (11,4%), Pusat Pembibitan (9,9%),  Taman Adipura (10,2%), Taman Pendopo (8,7%), dan yang paling sedikit Bojonegoro Thamrin Park (7,5%).
```

### Rank 2 (Score: 0.6111)
**Header:** **PENDAHULUAN**
**Content:**
```text
Pupuk kompos adalah pupuk yang berasal dari penguraian bahan-bahan organik oleh mikororganisme (Yusmartini et al., 2019). Pupuk kompos organik merupakan pupuk ramah lingkungan yang memiliki ragam manfaat seperti: meningkatkan kesuburan tanah, sebagai pemantap agregat tanah, sumber hara untuk tanah dan tanaman serta dapat meningkatkan produktivitas lahan dalam jangka panjang (Widiati et al., 2022). Pupuk kompos dapat dibuat pada kondisi lingkungan aerob dan anaerob (Marniza & Febriza, 2020). Kompos aerob dihasilkan dari penguraian bahan- bahan organik dengan adanya oksigen (udara) yang menghasilkan produk utama yaitu karbon dioksida, air dan panas. Sedangkan, kompos anaerob adalah penguraian bahan organik tanpa adanya oksigen yang dilakukan dalam wadah tertutup dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk membantu proses dekomposisi bahan organik (Larasati et al., 2016). Produk dari kompos anaerob adalah metana, karbon dioksida dan asam organik (Hastuti et al., 2021).
```

### Rank 3 (Score: 0.6060)
**Header:** **PENDAHULUAN**
**Content:**
```text
Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, yang dapat terurai secara alami (Priyono & Pramesetyawati,  2024). Sampah organik dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sampah organik basah dan kering (Norken & Harmayani, 2019). Sampah organik basah adalah sampah yang mengandung banyak  
air, seperti sisa sayur, kulit pisang, buah busuk, dan kulit bawang (Lawa et al., 2021). Sampah organik kering adalah sampah yang mengandung sedikit air, seperti kayu, ranting pohon, dan daun kering (Ratri et al., 2022). Dengan banyaknya sampah organik memberikan peluang untuk pengolahan kompos dan dapat mengurangi jumlah sampah (Azmin et al., 2022). Pengolahan sampah dengan cara pengomposan sangat efektif dalam mengurangi jumlah sampah organik yang dihasilkan (Yusmartini, et al,. 2019).
```

## Pilar: Futurework
**Query:** _Pekerjaan di masa depan, saran untuk peneliti lain, atau langkah selanjutnya. Future work, recommendations, future research directions, next steps, further investigation._

### Rank 1 (Score: 0.6334)
**Header:** **PENDAHULUAN**
**Content:**
```text
Pupuk kompos adalah pupuk yang berasal dari penguraian bahan-bahan organik oleh mikororganisme (Yusmartini et al., 2019). Pupuk kompos organik merupakan pupuk ramah lingkungan yang memiliki ragam manfaat seperti: meningkatkan kesuburan tanah, sebagai pemantap agregat tanah, sumber hara untuk tanah dan tanaman serta dapat meningkatkan produktivitas lahan dalam jangka panjang (Widiati et al., 2022). Pupuk kompos dapat dibuat pada kondisi lingkungan aerob dan anaerob (Marniza & Febriza, 2020). Kompos aerob dihasilkan dari penguraian bahan- bahan organik dengan adanya oksigen (udara) yang menghasilkan produk utama yaitu karbon dioksida, air dan panas. Sedangkan, kompos anaerob adalah penguraian bahan organik tanpa adanya oksigen yang dilakukan dalam wadah tertutup dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk membantu proses dekomposisi bahan organik (Larasati et al., 2016). Produk dari kompos anaerob adalah metana, karbon dioksida dan asam organik (Hastuti et al., 2021).
```

### Rank 2 (Score: 0.5962)
**Header:** **Abstract**
**Content:**
```text
_Proses pembuatan pupuk kompos di TPS 3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) merupakan langkah strategis dalam pengelolaan sampah organik. Kompos merupakan hasil dari dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme dalam kondisi yang terkontrol. Di TPS 3R, sampah organik yang dipilah dikumpulkan dan diproses menjadi kompos melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pengumpulan dan pemilahan sampah organik dari sumbernya, seperti sisa makanan, daun, dan limbah taman. Setelah dipilah, bahan organik tersebut dicacah atau dipotong-potong untuk mempercepat proses penguraian. Tahap selanjutnya adalah penyusunan tumpukan kompos di wadah atau ruang yang telah disiapkan, dengan memperhatikan keseimbangan antara material yang kaya karbon (seperti daun kering) dan material kaya nitrogen (seperti sisa makanan). Proses pengomposan ini melibatkan pengontrolan kelembapan dan aerasi untuk memastikan kondisi optimal bagi pertumbuhan mikroorganisme dekomposer. Suhu tumpukan kompos juga dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa dekomposisi berjalan dengan baik dan untuk menghindari pembentukan bau tak sedap. Setelah beberapa minggu, tumpukan kompos mulai mengalami perubahan fisik dan kimia, yang menandakan tahap akhir dari proses penguraian. Produk akhir dari proses ini adalah pupuk kompos yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas tanah dan meningkatkan kesuburan tanah. Di TPS 3R, penggunaan kompos juga mendukung program daur ulang dan pengelolaan sampah
```

### Rank 3 (Score: 0.5587)
**Header:** **PENDAHULUAN**
**Content:**
```text
Untuk mempercepat proses pengomposan dibutuhkan perlakuan-perlakuan khusus antara lain dengan pemberian inokulan pengurai dalam bentuk kultur campuran (EM-4) dan tetes tebu. Pembuatan kompos selama ini hanya dengan cara menimbun tanpa menggunakan peralatan yang efektif, sehingga proses pembuatannya menjadi lebih lama (Bachtiar & Ahmad, 2019). Oleh karena itu diperlukan formulasi yang memadai yang dapat mempercepat proses pembentukan kompos dengan cara menambahkan EM-4 dan tetes tebu agar menghasilkan produk yang lebih baik, waktu yang diperlukan lebih cepat, ramah lingkungan, tidak merugikan kesehatan dan tidak mencemari lingkungan (Azmin et al., 2022). Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari proses pembuatan pupuk kompos dan penggunaan pupuk kompos di TPS 3R (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro).
```
