# Retrieval Verification: Proses_Pembuatan_Pupuk_Kompos_dan_Penggunaan_Pupuk_Kompos_di_TPS_3R_parsed

## Pilar: Background
**Query:** _Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi masalah, konteks situasi saat ini, serta motivasi mendasar yang mendorong perlunya dilakukan kajian._

### Rank 1 (Score: 0.8646)
**Header:** **HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL**
**Content:**
```text
Sampah organik adalah  sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti sisa makanan, daun-daun kering, dan potongan kayu. Di TPS 3R sampah organik diolah menjadi pupuk dan di manfaatkan  untuk memupuk taman-taman dan sebagai pupuk dasar dalam pembibitan tanaman, bahan baku yang di gunakan adalah sampah-sampah organik, sampah organik lalu di proses menjadi pupuk kompos agar memiliki nilai tambah, proses pembuatan pupuk kompos memerlukan waktu yang cukup lama  dan perlu perawatan khusus dalam proses pengomposannya.
```

### Rank 2 (Score: 0.8550)
**Header:** _**Penyaringan dan Pengemasan**_
**Content:**
```text
Setelah didiamkan 1 malam pupuk kompos yang sudah jadi siap dikemas menggunakan kantong dengan berat 5kg dan 10kg. Alasan penggunaan 2 jenis kantong dikarenakan untuk kantong berat 5 kg oleh pihak TPS 3R didistribusikan ke taman-taman yang ada di Bojonegoro untuk perawatan tanaman sedangkan yang berat 10 kg didistribusikan ke bagian pembibitan tanaman. Sebelum didistribusikan pupuk yang sudah dikemas dijadikan satu di tempat penumpukan pupuk kompos.
```

### Rank 3 (Score: 0.8550)
**Header:** _**Penyaringan dan Pengemasan**_
**Content:**
```text
Manfaat dari pembuatan dan penggunaan pupuk kompos yaitu meningkatkan kesuburan  
Ó 2025 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: **Abdullah** . (2025) _**Proses Pembuatan Pupuk Kompos dan Penggunaan Pupuk Kompos  di TPS 3R**_ Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 8(1); 63 – 73  doi : 10.22437/jpb.v8i1.38427  
tanah, mengurangi limbah organik, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, meningkatkan struktur tanah,  lebih aman dan tidak mengandung zat beracun bagi kesehatan manusia. Penggunaan pupuk kompos bisa di gunakan sebagai pupuk dasar tanaman dan untuk merawat tanaman seperti bunga dan tanaman lainya.  
Penggunaan Pupuk Kompos di TPS 3R  
Pupuk kompos yang di produksi di TPS 3R di distribusikan sesuai kebutuhan yang di perlukan di taman-taman yang ada di Bojonegoro untuk pemberian pupuk tanaman yang ada di setiap taman dan di distribusikan ke pembibitan untuk pemupukan dasar pembibitan tanaman.  
**Tabel 2.** Data pendistribusian pupuk kompos
```

## Pilar: Methodology
**Query:** _Tahapan penelitian, arsitektur sistem, desain eksperimen, dan prosedur pengujian dieksekusi menggunakan metodologi teknis berikut._

### Rank 1 (Score: 0.8696)
**Header:** _**Pemanfaatan EM4 Dan Tetes Tebu Sebagai Bahan Pengurai.**_
**Content:**
```text
Teknologi yang digunakan dalam pengomposan ini adalah menggunakan metode anaerob yaitu melakukan proses fermentasi yang dilakukan dengan cara memasukan bahan kompos  yang telah dicacah dengan pupuk kandang babi ke dalam ember kemudian disiram dengan air yang telah diberikan aktivator EM4 secara merata. Berbeda dengan pembuatan kompos secara aerob, pengomposan dengan metode anaerob dilakukan dengan tanpa bantuan oksigen. Proses ini memerlukan mikroorganisme untuk mengurai seperti _effective microorganism_ (EM4) dan tetes tebu. Pada penelitian Mawaddah _et al_ ,. 2023 Bioaktivator yang digunakan berupa EM4 yang mengandung bakteri berupa _Lactobacillus_ sp. dan _Saccharomyces_ sp. Dalam kegiatan ini  
dilakukan pembuatan formulasi dengan perbandingan 1 liter EM4 dan 1 liter Tetes Tebu ditambah 100 liter air kemudian didiamkan selama 4 hari agar terjadi proses fermentasi. EM4 memiliki bakteri untuk membantu proses penguraian sampah organik menjadi kompos agar lebih cepat dan efisien   dan tetes tebu untuk sumber energi bakteri atau makanan bakteri dan penyubur bakteri dalam proses dekomposisi pada pembuatan pupuk kompos.  
![](/tmp/tmprrndmm7_/Proses_Pembuatan_Pupuk_Kompos_dan_Penggunaan_Pupuk_Kompos__di_TPS_3R.pdf-0005-01.png)  
![](/tmp/tmprrndmm7_/Proses_Pembuatan_Pupuk_Kompos_dan_Penggunaan_Pupuk_Kompos__di_TPS_3R.pdf-0005-02.png)  
Gambar 2. Penambahan EM4 dan tetes tebu sebagai bahan pengurai
```

### Rank 2 (Score: 0.8589)
**Header:** **HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL**
**Content:**
```text
Sampah organik adalah  sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti sisa makanan, daun-daun kering, dan potongan kayu. Di TPS 3R sampah organik diolah menjadi pupuk dan di manfaatkan  untuk memupuk taman-taman dan sebagai pupuk dasar dalam pembibitan tanaman, bahan baku yang di gunakan adalah sampah-sampah organik, sampah organik lalu di proses menjadi pupuk kompos agar memiliki nilai tambah, proses pembuatan pupuk kompos memerlukan waktu yang cukup lama  dan perlu perawatan khusus dalam proses pengomposannya.
```

### Rank 3 (Score: 0.8573)
**Header:** _**Penyaringan dan Pengemasan**_
**Content:**
```text
Manfaat dari pembuatan dan penggunaan pupuk kompos yaitu meningkatkan kesuburan  
Ó 2025 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: **Abdullah** . (2025) _**Proses Pembuatan Pupuk Kompos dan Penggunaan Pupuk Kompos  di TPS 3R**_ Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 8(1); 63 – 73  doi : 10.22437/jpb.v8i1.38427  
tanah, mengurangi limbah organik, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, meningkatkan struktur tanah,  lebih aman dan tidak mengandung zat beracun bagi kesehatan manusia. Penggunaan pupuk kompos bisa di gunakan sebagai pupuk dasar tanaman dan untuk merawat tanaman seperti bunga dan tanaman lainya.  
Penggunaan Pupuk Kompos di TPS 3R  
Pupuk kompos yang di produksi di TPS 3R di distribusikan sesuai kebutuhan yang di perlukan di taman-taman yang ada di Bojonegoro untuk pemberian pupuk tanaman yang ada di setiap taman dan di distribusikan ke pembibitan untuk pemupukan dasar pembibitan tanaman.  
**Tabel 2.** Data pendistribusian pupuk kompos
```

## Pilar: Gap
**Query:** _Apa kelemahan, keterbatasan ruang lingkup, atau masalah spesifik pada metode penelitian terdahulu yang belum terselesaikan?_

### Rank 1 (Score: 0.8448)
**Header:** _**Pembalikan dan Penggilingan Bahan Baku**_
**Content:**
```text
Penelitian Mawaddah _et al_ ,. 2023 juga melakukan proses pembalikan agar bahan baku terurai maksimal.  kegiatan ini berguna untuk meratakan proses penguraian bahan baku agar merata dalam proses penguraiannya. Pembalikan bahan baku dilakukan secara manual. Alasan utama membalik bahan baku adalah untuk memungkinkan oksigen mencapai mikroorganisme yang menguraikan bahan organik. Membalik juga membantu mendistribusikan kelembapan dan panas secara merata, yang mempercepat proses penguraian bahan bahan baku kegiatan ini di lakukan saat umur tumpukan bahan baku berumur sekitar 2 minggu. Dilanjutkan dengan kegiatan menggiling bahan baku, pada penelitian Mawaddah _et al_ ,. 2023 juga melakukan penggilingan atau pencacahan agar lebih cepat dalam proses pengomposan.  penggilingan dilakukan saat umur bahan baku sudah mengalami penguraian secara maksimal atau sekitar 4-5 minggu, penggilingan bahan baku menggunakan mesin yang dilengkapi mata pencacah dengan mesin penggerak diesel. Dalam proses ini dibutuhkan 2-3 orang untuk pengoprasian alat. Kegiatan ini dilakukan untuk menghancurkan atau menghaluskan bahan baku yang belum terurai secara maksimal. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam proses selanjutnya yaitu penyaringan agar lebih maksimal.  
![](/tmp/tmprrndmm7_/Proses_Pembuatan_Pupuk_Kompos_dan_Penggunaan_Pupuk_Kompos__di_TPS_3R.pdf-0007-00.png)  
**Gambar 4.** Menggiling bahan baku
```

### Rank 2 (Score: 0.8415)
**Header:** _**Penyaringan dan Pengemasan**_
**Content:**
```text
Dalam proses penyaringan terdapat alat khusus yang berupa saringan dan mekanisme berputar yang digerakan oleh penggerak listrik dinamo. Kegiatan ini  untuk memisahkan bahan baku yang sudah dilakukan proses penggilingan untuk memisahkan bahan baku yang halus dan yang masih menggumpal serta  memisahkan komponen yang tidak diperlukan seperti sampah anorganik yang tidak tergiling saat proses penggilingan masih tertinggal. Pada penelitian Mawaddah _et al_ ,. 2023 juga terdapat proses penyaringan atau pengayaan dengan menggunakan 1 alat penyaringan atau pengayaan yang di rakit dari kayu dan kawat sebagai penyaring. Setelah selesai dilakukan proses penyaringan bahan baku ditumpuk lalu di siram dengan air dan di diamkan selama 1 malam.  
![](/tmp/tmprrndmm7_/Proses_Pembuatan_Pupuk_Kompos_dan_Penggunaan_Pupuk_Kompos__di_TPS_3R.pdf-0007-04.png)  
**Gambar 5.** Penyaringan bahan baku  
Ó 2025 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: **Abdullah** . (2025) _**Proses Pembuatan Pupuk Kompos dan Penggunaan Pupuk Kompos  di TPS 3R**_ Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 8(1); 63 – 73  doi : 10.22437/jpb.v8i1.38427
```

### Rank 3 (Score: 0.8414)
**Header:** _**Penyiraman Bahan Baku**_
**Content:**
```text
Penyiraman bahan baku dibagi menjadi 2 yaitu penyiraman menggunakan formulasi mikro organisme perombak EM4 yang berfungsi sebagai dekomposer, dan tetes tebu berfungsi sebagai energi dan penyubur mikroba  dalam proses dekomposer. Untuk penyiraman menggunakan EM4 dan tetes tebu dilakukan dengan interval seminggu sekali dari awal pembuatan pupuk hingga menjadi pupuk kompos. Formulasi ini digunakan agar mempercepat penguraian bahan baku. Penyiraman yang ke 2 yaitu menggunakan air, penyiraman  dilakuakan setiap hari untuk menjaga kelembapan bahan baku dan mempercepat penguraian bahan baku agar cepat menjadi pupuk kompos. Pada penelitian Mawaddah _et al_ ,. 2023  juga melakukan penyiraman air untuk menjaga kelembapan bahan baku dan juga melakukan penyiraman bioaktivator agar bahan baku cepat teruarai. Waktu yang diperlukan terbilang singkat yaitu 4-5 minggu. Suhu optimal proses pengomposan 35-45[o] C dengan kelembaban 30-40%.  
![](/tmp/tmprrndmm7_/Proses_Pembuatan_Pupuk_Kompos_dan_Penggunaan_Pupuk_Kompos__di_TPS_3R.pdf-0006-00.png)  
![](/tmp/tmprrndmm7_/Proses_Pembuatan_Pupuk_Kompos_dan_Penggunaan_Pupuk_Kompos__di_TPS_3R.pdf-0006-01.png)  
**Gambar 3.** Menyiram formulasi dan air ke tumpukan bahan baku
```

## Pilar: Objective
**Query:** _Apa tujuan utama, sasaran akhir, atau kontribusi spesifik yang dihasilkan oleh penelitian ini untuk menyelesaikan masalah tersebut?_

### Rank 1 (Score: 0.8477)
**Header:** **Abstract**
**Content:**
```text
memperbaiki kualitas tanah dan meningkatkan kesuburan tanah. Di TPS 3R, penggunaan kompos juga mendukung program daur ulang dan pengelolaan sampah berkelanjutan, sekaligus mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir)._
```

### Rank 2 (Score: 0.8466)
**Header:** _**Pembalikan dan Penggilingan Bahan Baku**_
**Content:**
```text
Penelitian Mawaddah _et al_ ,. 2023 juga melakukan proses pembalikan agar bahan baku terurai maksimal.  kegiatan ini berguna untuk meratakan proses penguraian bahan baku agar merata dalam proses penguraiannya. Pembalikan bahan baku dilakukan secara manual. Alasan utama membalik bahan baku adalah untuk memungkinkan oksigen mencapai mikroorganisme yang menguraikan bahan organik. Membalik juga membantu mendistribusikan kelembapan dan panas secara merata, yang mempercepat proses penguraian bahan bahan baku kegiatan ini di lakukan saat umur tumpukan bahan baku berumur sekitar 2 minggu. Dilanjutkan dengan kegiatan menggiling bahan baku, pada penelitian Mawaddah _et al_ ,. 2023 juga melakukan penggilingan atau pencacahan agar lebih cepat dalam proses pengomposan.  penggilingan dilakukan saat umur bahan baku sudah mengalami penguraian secara maksimal atau sekitar 4-5 minggu, penggilingan bahan baku menggunakan mesin yang dilengkapi mata pencacah dengan mesin penggerak diesel. Dalam proses ini dibutuhkan 2-3 orang untuk pengoprasian alat. Kegiatan ini dilakukan untuk menghancurkan atau menghaluskan bahan baku yang belum terurai secara maksimal. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam proses selanjutnya yaitu penyaringan agar lebih maksimal.  
![](/tmp/tmprrndmm7_/Proses_Pembuatan_Pupuk_Kompos_dan_Penggunaan_Pupuk_Kompos__di_TPS_3R.pdf-0007-00.png)  
**Gambar 4.** Menggiling bahan baku
```

### Rank 3 (Score: 0.8456)
**Header:** _**Penyiraman Bahan Baku**_
**Content:**
```text
Penyiraman bahan baku dibagi menjadi 2 yaitu penyiraman menggunakan formulasi mikro organisme perombak EM4 yang berfungsi sebagai dekomposer, dan tetes tebu berfungsi sebagai energi dan penyubur mikroba  dalam proses dekomposer. Untuk penyiraman menggunakan EM4 dan tetes tebu dilakukan dengan interval seminggu sekali dari awal pembuatan pupuk hingga menjadi pupuk kompos. Formulasi ini digunakan agar mempercepat penguraian bahan baku. Penyiraman yang ke 2 yaitu menggunakan air, penyiraman  dilakuakan setiap hari untuk menjaga kelembapan bahan baku dan mempercepat penguraian bahan baku agar cepat menjadi pupuk kompos. Pada penelitian Mawaddah _et al_ ,. 2023  juga melakukan penyiraman air untuk menjaga kelembapan bahan baku dan juga melakukan penyiraman bioaktivator agar bahan baku cepat teruarai. Waktu yang diperlukan terbilang singkat yaitu 4-5 minggu. Suhu optimal proses pengomposan 35-45[o] C dengan kelembaban 30-40%.  
![](/tmp/tmprrndmm7_/Proses_Pembuatan_Pupuk_Kompos_dan_Penggunaan_Pupuk_Kompos__di_TPS_3R.pdf-0006-00.png)  
![](/tmp/tmprrndmm7_/Proses_Pembuatan_Pupuk_Kompos_dan_Penggunaan_Pupuk_Kompos__di_TPS_3R.pdf-0006-01.png)  
**Gambar 3.** Menyiram formulasi dan air ke tumpukan bahan baku
```

## Pilar: Futurework
**Query:** _Apa saran, rekomendasi penelitian lanjutan, atau agenda di masa depan yang diusulkan oleh penulis untuk mengatasi keterbatasan studi saat ini?_

### Rank 1 (Score: 0.8601)
**Header:** _**Penyaringan dan Pengemasan**_
**Content:**
```text
Dalam proses penyaringan terdapat alat khusus yang berupa saringan dan mekanisme berputar yang digerakan oleh penggerak listrik dinamo. Kegiatan ini  untuk memisahkan bahan baku yang sudah dilakukan proses penggilingan untuk memisahkan bahan baku yang halus dan yang masih menggumpal serta  memisahkan komponen yang tidak diperlukan seperti sampah anorganik yang tidak tergiling saat proses penggilingan masih tertinggal. Pada penelitian Mawaddah _et al_ ,. 2023 juga terdapat proses penyaringan atau pengayaan dengan menggunakan 1 alat penyaringan atau pengayaan yang di rakit dari kayu dan kawat sebagai penyaring. Setelah selesai dilakukan proses penyaringan bahan baku ditumpuk lalu di siram dengan air dan di diamkan selama 1 malam.  
![](/tmp/tmprrndmm7_/Proses_Pembuatan_Pupuk_Kompos_dan_Penggunaan_Pupuk_Kompos__di_TPS_3R.pdf-0007-04.png)  
**Gambar 5.** Penyaringan bahan baku  
Ó 2025 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: **Abdullah** . (2025) _**Proses Pembuatan Pupuk Kompos dan Penggunaan Pupuk Kompos  di TPS 3R**_ Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 8(1); 63 – 73  doi : 10.22437/jpb.v8i1.38427
```

### Rank 2 (Score: 0.8601)
**Header:** _**Penyaringan dan Pengemasan**_
**Content:**
```text
Manfaat dari pembuatan dan penggunaan pupuk kompos yaitu meningkatkan kesuburan  
Ó 2025 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi Citation: **Abdullah** . (2025) _**Proses Pembuatan Pupuk Kompos dan Penggunaan Pupuk Kompos  di TPS 3R**_ Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 8(1); 63 – 73  doi : 10.22437/jpb.v8i1.38427  
tanah, mengurangi limbah organik, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, meningkatkan struktur tanah,  lebih aman dan tidak mengandung zat beracun bagi kesehatan manusia. Penggunaan pupuk kompos bisa di gunakan sebagai pupuk dasar tanaman dan untuk merawat tanaman seperti bunga dan tanaman lainya.  
Penggunaan Pupuk Kompos di TPS 3R  
Pupuk kompos yang di produksi di TPS 3R di distribusikan sesuai kebutuhan yang di perlukan di taman-taman yang ada di Bojonegoro untuk pemberian pupuk tanaman yang ada di setiap taman dan di distribusikan ke pembibitan untuk pemupukan dasar pembibitan tanaman.  
**Tabel 2.** Data pendistribusian pupuk kompos
```

### Rank 3 (Score: 0.8443)
**Header:** _**Penyaringan dan Pengemasan**_
**Content:**
```text
Setelah didiamkan 1 malam pupuk kompos yang sudah jadi siap dikemas menggunakan kantong dengan berat 5kg dan 10kg. Alasan penggunaan 2 jenis kantong dikarenakan untuk kantong berat 5 kg oleh pihak TPS 3R didistribusikan ke taman-taman yang ada di Bojonegoro untuk perawatan tanaman sedangkan yang berat 10 kg didistribusikan ke bagian pembibitan tanaman. Sebelum didistribusikan pupuk yang sudah dikemas dijadikan satu di tempat penumpukan pupuk kompos.
```
