# Extraction Verification: Proses_Pembuatan_Pupuk_Kompos_dan_Penggunaan_Pupuk_Kompos_di_TPS_3R_parsed

## METADATA
**Title:** Proses Pembuatan Pupuk Kompos dan Penggunaan Pupuk Kompos di TPS 3R
**Keywords:** pupuk kompos, TPS 3R, pengomposan anaerob, EM4, sampah organik

---

## PILLARS

### BACKGROUND
Dilatarbelakangi oleh kebutuhan pengelolaan sampah organik yang efisien di TPS 3R, penelitian ini bertujuan mengoptimalkan proses pengomposan sebagai solusi pengurangan limbah dan peningkatan kesuburan tanah. Urgensi kajian ini berfokus pada pemanfaatan metode anaerob dengan EM4 untuk mempercepat dekomposisi, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia melalui produksi pupuk organik yang ramah lingkungan.

### METHODOLOGY
Mengadopsi pendekatan pengomposan anaerob dengan bantuan EM4 dan tetes tebu sebagai bioaktivator. Proses meliputi pencacahan bahan organik, fermentasi selama 4 hari, pembalikan tumpukan setiap 2 minggu, penggilingan setelah 4-5 minggu, penyaringan menggunakan alat khusus, dan pengemasan dalam kantong 5kg dan 10kg. Data produksi diukur berdasarkan musim dan distribusi ke taman serta pembibitan sebagai indikator keberhasilan.

### GAP
*KOSONG (LLM mengembalikan string kosong)*

### OBJECTIVE
Bertujuan secara spesifik untuk memitigasi limbah organik melalui proses pengomposan yang efisien, meningkatkan kesuburan tanah, dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penerapan metode anaerob dengan EM4 yang mempercepat produksi kompos, serta evaluasi distribusi pupuk ke taman dan pembibitan sebagai model pengelolaan limbah berkelanjutan di TPS 3R.

### FUTUREWORK
*KOSONG (LLM mengembalikan string kosong)*
